**Описание**

Радиаторы типа 11 Valve Compact представляют собой наиболее компактные отопительные приборы в линейке LEMAX. Особенность типа Valve Compact – нижнее подключение радиаторов. Этот современный способ монтажа позволяет замаскировать трубы тепломагистрали и отвечает требованиям к лаконичному и стильному дизайну помещений.

**Устройство радиаторов типа 11**

Радиаторы 11 Valve Compact состоят из:

* одной стальной панели с теплоносителем;
* одного конвектора;
* верхней решетки для выпуска воздуха.

В   радиаторах   имеется   шесть   отверстий.   Два   отверстия   служат   для подключения на уровне пола, еще четыре располагаются в углах радиатора.

**Эксплуатационные характеристики:**

* максимальное рабочее давление 0,9 МПа;
* испытательное давление 1,35 МПа;
* максимальная температура теплоносителя 120 °С

**Комплектация**

В комплект поставки радиаторов 11 Valve Compact входят:

* радиатор;
* кронштейн монтажный  (2 шт. для радиаторов длиной до 1700 мм, 3 шт. для радиаторов длиной свыше 1700 мм);
* комплект монтажный;
* вентильная вставка;
* упаковка (пластиковые уголки и накладки, два слоя термоусадочной пленки);
* паспорт.

**Гарантия качества**

Радиаторы LEMAX типа 11 Valve Compact соответствуют ГОСТ 31311-2005. Качество и высокая надежность радиаторов обеспечиваются:

* использованием   холоднокатаной   стали    марки    08Ю   от    лучших российских производителей;
* производством на итальянском оборудовании Leas 2017 года выпуска;
* многоэтапной подготовкой поверхности к покраске;
* использованием грунта и окрасочных материалов корпорации PPG;
* многоступенчатой системой контроля качества.

Гарантия производителя на радиаторы LEMAX составляет 10 лет.